	Használati, kezelési útmutató

Ego forgószék
· Az ülés alatt jobb oldalon található külső kar felhúzásával a szék magasságát tudja beállítani. 
· Az ülés alatt jobb oldalon található belső kar felhúzásával az automata szinkronmechanika (a szinkronmechanika rugóerejét a szék automatikusan érzékeli) kioldható és több ponton a kívánt pozícióban rögzíthető. 

· A támlába szerelt deréktámasz magasságát manuálisan lehet beállítani.
· Az ülésmélységet az ülés alatt jobb oldalon található nyomógomb segítségével lehet beállítani.
· A fejtámla magasságát és szögét manuálisan lehet beállítani (Ego 280/380). 

· Szövet felületek tisztítása: Simafejes porszívóval, illetve a kereskedelemben kapható kárpittisztítóval.
· Műanyag felületek tisztítása: Enyhén nedves, majd száraz ruhával töröljük át a felületeket.



